**明 鈿 包 裝 機**

**YD-18II 自 動 袋 泡 茶 内 外 袋 包 装 机**

**一、適用範圍：**

**本機適用於茶葉、藥茶、保健茶、咖啡等小顆粒物的內外袋一次性包裝。**

**二、特 點：**

**本機是一種新型熱封式，多功能全自動袋泡茶飲品包裝設備。該機的主要特點是內外袋一次成型，避免了人手與物料的直接接觸，提高效率。內袋為過濾棉紙，YD-18II型還可自動帶線帶標籤，外袋為複合紙。其最大的好處在於：貼標和外袋均可採用光電定位，包裝容量、內袋、外袋、標籤等均可任意調整，可根據用戶的不同需要來調整內外袋尺寸，以便達到最理想的包裝效果，提高產品外觀檔次，使產品價值提升。**

**三、 主要技術參數：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | | YD-18I | YD-18II |
| 特 点 | | 內袋不掛線不掛標籤 | 內袋可自動帶線帶標籤 |
| 計量範圍 | | 3-15毫升 | 3-15毫升 |
| 生產能力 | | 30-60袋/分鐘 | 30-40袋/分鐘 |
| 内袋尺寸 | | 寬：50-80毫米 長：50-70毫米 | 寬：50-80毫米 長：50-70 毫米 |
| 外袋尺寸 | | 寬：70-90毫米 長：80-120毫米 | 寬：70-90毫米 長：80-120毫米 |
| 標籤尺寸 | |  | 寬：40-55毫米 長：20-40 毫米 |
| 線 長 | |  | 155毫米（mm） |
| 電 源 | | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 總 功 率 | | 3.5KW | 3.5KW |
| 耗 氣 量 | | 0.2-0.5Mpa | 0.2-0.5Mpa |
| 氣 壓 | | 0．4-0．6Mpa | 0．4-0．6Mpa |
| 外形尺寸 | | （長\*寬\*高）1000\*950\*2000毫米 | （長\*寬\*高）900\*610\*1500毫米 |
| 整  總機重量 | | 500KG | 500KG |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **MING TIEN 明鈿機械工業有限公司** **TEL：886-04-24963385、886-04-24963484　FAX：886-04-24963485**  **台中市大里區仁化路736巷7號**  E-mail：[L2496338@ms69.hinet.net](mailto:L2496338@ms69.hinet.net) | |

收縮包裝機|收縮機|收縮膜機|熱收縮膜機|熱收縮套管|熱收縮包裝機|熱收縮膜包裝機|熱收膜機|收縮膜包裝機|標準型熱收縮膜包裝機||||||   
  
收縮包裝機|收縮機|收縮膜機|熱收縮膜機|熱收縮套管|熱收縮包裝機|熱收縮膜包裝機|熱收膜機|收縮膜包裝機|標準型熱收縮膜包裝機||||||